|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **省煤田二队桃园煤矿项目固井服务报价表** | | | | | | | |
| 序号 | 工作内容 | 单位 | 规 格 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） | 备注 |
| 1 | 固井服务 | 井 | 石油  固井 | 1 |  |  | 使用G级水泥 |
| 注：报价含"扶正器"、"浮鞋"、插入式"浮箍"，含运费，含6%税金 | | | | | |  |  |
| 1.固井侯凝结束后固井方需增加试压监测措施，要求在压力不小于10MPa、时长不小于30min时，压降不得大于0.5MPa，否则必须查明原因，并采取修井措施，如达不到矿方要求，固井方承担所有损失并进行赔偿。  2.固井水泥进场前需提供水泥质量检验报告单，出厂水泥合格证，水泥厂家出具的出厂磅单（机打、加盖水泥厂家鲜章）、G级水泥要留存水泥罐车行车轨迹或过路票据等证明材料，固井返出浆液需留样查看。  **报价单位：** | | | | | | | |
| **联系人：** | | | | | |  |  |
| **联系电话：** | | | | | |  |  |
| **时 间：** | | | | | |  |  |