|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **名称** | **数量** | **单位** | **型号** | **相关参数** | **备注** |
| 起架油缸 | 2 | 个 | 石油30钻机 | 井架JJ170/42-K底座DZ315/6-K | 需要实地查看现有设备，以保证匹配原有设备 |
| 起架大绳 | 120 | 米 | φ38 | D38mm 120m 6×36WS+FC 1770MPa 光面 | 需为中石油或中石化配套供应企业，出厂日期在3个月内 |
| 射流混浆漏斗 | 1 | 台 | SL150 | 含45KW 混浆泵一台，撬座一个及管汇一套 | 需要实地查看现有设备，以保证匹配原有设备 |
| 除砂器 | 1 | 台 |  | 旋流器直径DN250、数量≥2个，电机功率≥0.8KW（激振电机），工作压力大于等于0.3Mpa，处理量≥200m³/h |
| 除泥器 | 1 | 台 |  | 旋流器直径DN100、数量≥8个，电机功率≥0.8KW（激振电机），工作压力大于等于0.3Mpa处理量≥200m³/h |
| 搅拌器 | 3 | 台 | 11kw | 直连结构 |
| 防爆配电柜 | 3 | 台 |  | 泥浆罐罐头防爆控制箱 |
| 螺杆空压机 | 2 | 个 | 37KW电机、排气量6立方、额度压力8公斤 | 设计制造（含冷干机） | 空压机房整体出厂 |
| 储气罐 | 3 | 个 | 1.5m³/个 |
| 空压机房 | 1 | 栋 | 8000\*3000\*3000mm |
| 电机 | 1 | 台 | 800KW | 钻机主电机（含底座） | 需要实地查看现有设备，以保证匹配原有设备 |
| 变频启动柜 | 1 | 台 | 800KW |
| 电机 | 2 | 台 | 400kW | 泥浆泵电机（含底座） |
| 变频启动柜 | 2 | 台 | 400kW |

采购需求