**附件1**

**施工要求**

1、报价单位负责钻探施工、设备安装等及范围内相关的运输、物资供应、后勤保障工作、安全文明施工及钻机标准化建设等现场工作，并服从甲方管理，配合甲方开展各项工作。

2、本工程使用的材料，质量必须符合国家有关标准及规范要求。

3、穿采区钻孔见10煤层底板坐标距靶点位置平距不超过5m。普通地质孔1200m以浅孔斜标准每100m不大于1°，1200m以下每增加100m孔斜度不超过1.5°。