**附件1**

**施工要求**

1、报价单位负责钻探施工、设备安装等及范围内相关的运输、物资供应、后勤保障工作、安全文明施工及钻机标准化建设等现场工作，并服从甲方管理，配合甲方开展各项工作。

2、本工程使用的材料，质量必须符合国家有关标准及规范要求。

3、盾构补勘钻孔见10煤层底板坐标距耙点位置或距巷道平距不超过10m。