**附件1**

**项目基本情况**

工程地点为安徽省芜湖市江北新区。

技术参数：水泥搅拌桩桩径为Φ500mm、Φ1000mm，所有搅拌桩桩头均为2米的φ1000mm的扩大头，工艺：二喷四搅（喷浆），具体以图纸设计为准。

施工要求：

1.必须严格按照施工图纸、说明文件和政府部门颁发的建筑工程规范、规格和标准进行施工，并接受监督。

2.工程质量必须达到国家及有关规范、标准的要求。

3.工程质量验收合格率达到100%。质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。工程质量达不到约定的质量标准，应在规定的时间内无偿返工，返工仍达不到质量标准的，甲方有权聘请第三方维修，因此发生的全部费用由乙方承担，且乙方另应承担违约责任。

4.在通知甲方对每个分项、隐蔽工程检查前，乙方应严格进行自检，乙方自检合格后，通知甲方到现场进行检查，甲方及监理验收合格后，方可继续施工，否则甲方及监理有权要求乙方开挖复检，不管检验合格与否，因此增加的各项费用及工期责任均由乙方承担。

5.乙方应接受甲方或监理工程师的随时抽查和重点检查，并提供必要的检查条件。